

**ПРАЙС – ЛИСТ на силикатный кирпич ГОСТ 379-2015**

**Цены действительны с 01 июня 2020г. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00987 от 04.10.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / марка** | **Цвет** | **№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC** | **Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки** | | **Внешний вид** | **Размеры, мм** | **Характеристики** |
| **без НДС** | **с НДС** |
| Кирпич силикатный **утолщённый** полнотелый  М 125; 150; 175; 200; 250 | ***рядовой***  естественного цвета | - | 12,92 | 15,50 |  | 250х120х88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75.  Класс средней плотности -1,8 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м ºC  Вес - 4,3 кг |
| ***лицевой***  естественного цвета | - | 13,94 | 16,73 |
| ***лицевой*** объёмно-окрашенный  (желтый, красный и т.д.) по спец. заказу | | | |
| Кирпич силикатный **утолщённый** пустотелый  М 125; 150; 175; 200; 250 | ***рядовой***  естественного цвета | - | 12,22 | 14,66 |  | 250х120х88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75.  Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м ºC  Вес - 3,4 кг |
| ***лицевой***  естественного цвета | ***-*** | 12,92 | 15,50 |
| Кирпич силикатный **утолщённый *лицевой*** пустотелый  объёмно-окрашенный  М 125; 150; 175; 200; 250 | желтый | 1014 | 18,05 | 21,66 |  | 250х120х88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75.  Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м ºC  Вес - 3,4 кг |
| жёлтый 1,4% | 1001 | 19,11 | 22,93 |
| жёлтый-313 | 1014 | договорная | |
| песочный | - | 17,68 | 21,22 |
| серый | 7046 | 20,11 | 24,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | светло - серый | светлее 7046 | 18,87 | 22,64 |  |  |  |
| темно - серый | темнее 7046 | 25,05 | 30,06 |
| персик | 3012 | 20,17 | 24,20 |
| бежевый | светлее 3012 | 19,89 | 23,87 |
| светло-бежевый | - | 19,68 | 23,62 |
| **Наименование / марка** | **Цвет** | **№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC** | **Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки** | | **Внешний вид** | **Размеры, мм** | **Характеристики** |
| **без НДС** | **с НДС** |
| Кирпич силикатный **утолщённый *лицевой*** пустотелый  объёмно-окрашенный  М 125; 150; 175; 200; 250 | изумрудно - зеленый | 6027 | 24,25 | 29,10 |  | 250х120х88 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75.  Класс средней плотности -1,6 Водопоглощение: 15-20 % Коэффициент теплопроводности: 0,56 Вт/м ºC  Вес - 3,4 кг |
| синий | 5024 | 26,94 | 32,33 |
| красный | 3015 | 20,03 | 24,04 |
| шоколад | 8002 | 24,97 | 29,97 |
| серая маслина | 8025 | 21,17 | 25,40 |
| гранит | - | 19,38 | 23,25 |
| мятно-зеленый | - | 26,95 | 32,34 |
| слива | - | 25,18 | 30,22 |
| горький шоколад | светлее 8019 | 24,21 | 29,05 |
| ***Камень силикатный***  пустотелый | ***рядовой***  естественного цвета | - | 19,32 | 23,18 | 250х120х138 | Вес - 5,8 кг |
| ***лицевой***  естественного цвета | - | 21,22 | 25,46 |

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов – менее 33,2 Бк/кг

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ !

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 х 730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку

**На одном поддоне**:

## Справочно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид кирпича | Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.) | Вес поддона (кг)  полнотелый кирпич | Вес поддона (кг)  пустотелый кирпич | ***Уважаемый покупатель!***  ***По Вашему желанию и согласованию сторон мы можем выпустить силикатный кирпич любого цвета.*** |
| Утолщенный | 288 | 1300 | 1060 |
| Силикатный камень | 192 | - | 1150 |

**В одной автомашине:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид кирпича | Грузоподъемность автотранспорта | | | |
| 22,0 т | | 24,0 т | |
| кол-во поддонов | кол-во штук | кол-во поддонов | кол-во штук |
| Утолщенный полнотелый | 16 | 4608 | 18 | 5184 |
| Утолщенный пустотелый | 20 | 5760 | 22 | 6336 |
| Силикатный камень | 17 | 3264 | 22 | 4224 |

**В 1м3 кладки содержится кирпича:**

- утолщенного – 320шт.

- силикатного камня – 204шт.

**В 1м2 кладки содержится:**

- утолщенного – 40шт.

- силикатного камня – 32шт.